# Créature mécanique, Léviathan mécanique

Léviathan mécanique FP 12 Source : Bestiaire 3, p.60 PX 19 200 Créature artificielle (créature mécanique) de taille TG, N
Init +8 ; Sens vision dans le noir 18 m (12 c), vision nocturne ; Perception +0
Défense
CA 28, contact 14, pris au dépourvu 22 (Dex +4, esquive +2, naturelle +14, taille -2)
pv 128 (16d10+40)
Réf +11, Vig +5, Vol +5
RD 10/adamantium ; Immunité feu, traits des créatures artificielles
Faiblesse vulnérabilité à l’électricité
Attaque
VD 9 m (6 c), nage 18 m (12 c)
Corps à corps 2 coups, +25 (1d8+11 plus étreinte) et morsure, +25 (2d6+11 plus étreinte)
Espace occupé 4,50 m (3 c); Allonge 4,50 m (3 c)
Attaques spéciales engloutissement (2d8+16 dégâts tranchants plus 2d6 dégâts de feu, CA 17, 12 pv), hachoir, souffle (ligne de 18 m (12 c), 12d8 dégâts de feu, DD 18 1/2 dégâts, utilisable tous les 1d4 rounds, 3/jour)
Caractéristiques
For 33, Dex 18, Con —, Int —, Sag 11, Cha 1
BBA +16 ; BMO +29 (+33 lutte) ; DMD 45 (croc-en-jambe impossible)
Dons Réflexes surhumains, Science de l’initiative
Compétences Discrétion +8 (+12 dans l’eau), Natation +19 ; Modificateur racial Discrétion +12 (+16 dans l’eau)
Particularités réactivité, remontage
Écologie
Environnement tous
Organisation sociale solitaire ou banc (2-4)
Trésor aucun
Pouvoirs Spéciaux
Engloutissement (Ext). L’intérieur de léviathan mécanique est rempli de dangereux rouages en rotation et d’eau bouillante : en plus de recevoir des dégâts, la créature engloutie doit retenir sa respiration pour ne pas se noyer tant qu’elle est dans « l’estomac » du léviathan.
Hachoir (Ext). Comme le ventre du léviathan est fait d’une myriade de rouages et de pistons toujours en mouvement, il inflige 1d8+6 points de dégâts tranchants lorsqu’il réussit un test de lutte.
Souffle (Sur). Le souffle du léviathan mécanique est un puissant jet de vapeur brûlante : il fonctionne aussi bien à la surface que sous l’eau.
Créature mécanique Léviathan
NLS 12 ; Prix 130 000 po
CONSTRUCTION
Conditions requises Création de créatures artificielles, liberté de mouvement, métal brûlant, quête et souhait limité, le créateur doit avoir un niveau de lanceur de sorts minimum de 12 ; Compétences Artisanat (mécanique) DD 20 ; Coût 70 000 po
CONSTRUCTION
Lorsque l’on crée ces créatures mécaniques, il faut veiller à bien imperméabiliser les composants. Le créateur doit d’abord fabriquer les pièces mécaniques, d’une valeur de 10 000 po.

- Voir la description des créatures mécaniques.

Cette construction serpentine, métallique toute en longueur, ressemble à une anguille de métal pourvue de plusieurs membres en forme de pagaies.
Les léviathans mécaniques fonctionnent aussi bien sur terre que dans l’eau. Les marins hantés par le souvenir de ces fourbes machines n’ont pas besoin d’enjoliver leurs récits, la est suffisamment terrifiante pour effrayer même les marins les plus courageux.
Les nombreuses plaques et les nombreux maillons du léviathan mécanique sont conçus dans un matériau si résistant qu’ils ne rouillent jamais, même après une exposition prolongée aux eaux de mer salées qu’il sillonne souvent.
Les léviathans mécaniques mesurent 7,50 m de long et pèsent un peu plus de 3 tonnes.